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合肥市科技馆：
在研究了所有采购文件后，我司对 合肥市科技馆（蜀西湖馆区）4D影院、全息剧场门头灯箱及入口处引导牌采购项目响应报价如下：

	序号
	货物名称
	货物规格型号
	数量
	单位
	询价响应单价（元）
	合计金额(元)
	备注

	1
	4D影院门头灯箱
	1. 主体结构由铝板和铝合金骨架组成，表面喷涂处理，结构稳固耐腐蚀；
2. 面板采用透明亚克力板，耐久抗黄变；
3. 标识文字应表面喷涂/烤漆处理，发光均匀无暗斑；
4. 灯光系统：配套LED灯带，防水等级IP65及以上，DC12V低压供电，亮化均匀柔和；
5. 包含内容：整体造型设计、外饰面制作安装、灯光系统集成等

位置尺寸：在现有的4D影院观众入口（约238cm x 150cm）周边，总体宽度4-5m，高4-5m，造型不限，应确保安装稳固牢靠。
	1
	项
	
	
	

	2
	全息剧场门头灯箱
	1. 主体结构由铝板和铝合金骨架组成，表面喷涂处理，结构稳固耐腐蚀；
2. 面板采用透明亚克力板，耐久抗黄变；
3. 标识文字应表面喷涂/烤漆处理，发光均匀无暗斑；
4. 灯光系统：配套LED灯带，防水等级IP65及以上，DC12V低压供电，亮化均匀柔和；
5. 包含内容：整体造型设计、外饰面制作安装、灯光系统集成等

位置尺寸：在现有的全息剧场观众入口（约238cm x 150cm）周边，总体宽度4-5m，高4-5m，造型不限，应确保安装稳固牢靠。
	1
	项
	
	
	

	3
	影院区入口引导牌
	1. 引导牌基材：采用铝板折弯成型，表面喷涂，防刮耐腐蚀；
2. 标识文字：表面喷涂/烤漆处理，字清晰醒目；
3.配灯光，需使用LED光源，防水等级IP65及以上，DC12V低压供电，亮化均匀柔和；
4. 包含内容：点位布局规划设计、成品制作、现场安装调试

位置尺寸：在连接4D影院和游客餐厅的过道墙面，总体长度6-7m，高1.8-2m，造型不限，最低处不要求贴地，应确保安装稳固牢靠。
	1
	项
	
	
	

	4
	设计服务费
	1. 服务范围：现场实地勘测、方案深化设计、3D 效果图制作、施工图纸输出、现场技术交底、施工过程设计变更配合；
2. 交付成果：4D 影院门头灯箱、全息剧场门头灯箱、影院区入口引导牌三套完整设计方案及对应效果图、施工图
	1
	项
	
	
	

	5
	安装调试
	1. 服务范围：所有材料及设备运输、现场安装施工、原有旧设施拆除及垃圾清运、系统通电调试、竣工验收配合；
2. 包含费用：安装辅材（结构胶、密封胶、螺丝、膨胀螺栓、电线电缆等）、施工机械租赁、现场安全防护搭设费用；
3. 配套服务：质保期内免费上门维保服务
	1
	项
	
	
	

	合计总价(大写):            ¥（小写）:



投标单位名称(盖章):   

投标单位法定代表人或授权代表人（签字）：                             

投标单位联系方式：

日期：

注：1.填写此表格时不得改变表格的形式。
2.投标单位如需对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
3.此表应经投标单位法定代表人或授权代表人签名，并盖上投标单位公章。


