                  合肥市科技馆绿化灌溉改造项目
工程需求清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	备注

	1
	不锈钢
增压泵
	规格型号：80CDLF42-20-7.5KW，口径80，流量42吨，扬程41米
	
台
	
2
	[bookmark: _GoBack]含配套控制箱及控制管线、检查接线、水泵基础预埋件、隔振台座、隔振器、吊钩、软管、保温、调试等。

	2
	不锈钢软管
	连接增压泵两端软管，安装到位
	根
	4
	

	3
	电加热带
	自动加热带，安装到位
	根
	2
	在水泵的关键部位（如机壳）集成电加热元件，由温控开关控制。当温度低于设定值时，电加热器自动启动，维持设备温度在冰点以上。

	4
	保温
	增压泵外保温，安装到位
	组
	2
	

	5
	调试
	控制系统加装、调试
	项
	1
	与原有控制箱系统完成配套连接，并能统一控制增压泵正常运行。

	6
	雨棚改装
	原有雨棚进行改装
	项
	1
	不锈钢水泵泵体的高度比原来的泵高约30公分，即现有的雨棚需要做加高改装。







