附件1：项目一、水压密码·冲天（水火箭）项目材料套装清单
	序号
	名称
	规格
	数量
	材料类别

	1
	比赛专用发射架
	免装版；塑胶材质，底座为工程塑料板，尺寸约20x13cm；可调角度范围约为 0°—90°；可稳定发射压力60psi以上的水火箭，含安全保险装置，发射器内壁滚珠设计，拉线大于150cm。
	1台
	学校配发材料

	2
	示压气筒
	长约60cm，上限120psi；需适配发射架
	1个
	

	3
	重力降落伞
	平铺直径约35cm，可实现物理自动开伞
	1个
	

	4
	头锥
	软PVC材质、高约90mm、适配500ML可乐瓶
	1个
	

	5
	螺纹喷嘴
	配合直径28mm瓶口500ML可乐瓶
	1个
	

	6
	尾翼
	成品尾翼无需后期裁剪、梯形、塑料材质、厚度约10mm、上边宽32mm、下边宽38mm、高70mm、自带背胶
	4片
	

	7
	垫写板
	塑料材质、A4
	1个
	决赛现场耗材

	8
	透明宽胶带
	45mm宽30m长
	1个
	

	9
	重力降落伞
	平铺直径约35cm，可实现物理自动开伞
	1个
	

	10
	电工胶带
	18mm*0.17mm*15m
	1个
	

	11
	泡沫胶
	1.8cm*4.5m*2.5mm
	1个
	

	12
	剪刀
	160mm，不锈钢
	1把
	

	13
	比赛专用发射架
	免装版；塑胶材质，底座为工程塑料板，尺寸约20x13cm；可调角度范围约为 0°—90°；可稳定发射压力60psi以上的水火箭，含安全保险装置，发射器内壁滚珠设计，拉线大于150cm。
	1台
	决赛评判工具设备

	14
	测高器
	测高器分为测高装置和显示装置，可测量实时高度及最大高度，均为Type-C接口，显示装置主体尺寸约为5*7cm，测高装置尺寸约为3.5*4.6cm。
	2套
	

	15
	安全头盔
	V型结构设计，符合GB 2811-2019《头部防护 安全帽》 国家标准；高密度聚乙烯材质
	2个
	

	16
	水桶
	PP材质、赛道盛水工具（18L）；桶尺寸约32cmx29cmx24cm；勺尺寸约25x14x11cm
	1只
	

	17
	水勺
	
	1个
	



项目二、化学密码·竞速（盐水动力车）项目材料套装清单
	序号
	名称
	规格
	数量
	材料类别

	1
	螺丝刀
	十字螺丝刀；长约122mm；适配2.3x6mm十字螺丝
	1把
	学校配发材料

	2
	螺丝
	十字螺丝；2.3x6mm；铁制
	4个
	

	3
	搅拌棒
	14cm长；木质
	1支
	

	4
	盐
	普通食用盐（15g）
	1袋
	

	5
	鳄鱼夹
	直径：2.3mm/长度：7mm/材质：金属
	2个
	

	6
	量杯
	30ml平口；塑料材质
	2个
	

	7
	双面胶
	1x5cm
	3个
	

	8
	齿轮
	塑料材质；两种规格：102A、502A
	2个
	

	9
	接线端子
	按压式接线端子CH2；外壳：PP阻燃尼龙
内部：弹簧锰钢；接线范围：硬线1.5mm2 软线2.5mm2以下
	1个
	

	10
	电机铁片夹
	铁制；用于固定电机
	1个
	

	11
	电机
	金属材质；300电机（能发电）
	1个
	

	12
	铁轴
	2种规格，共6根：2根G2*100 2.0光轴；4根G2*30 2.0光轴
	2类
	

	13
	轴套
	软轴套1.95孔径
	6个
	

	14
	车轮
	3套，分别为马车轮、越野塑轮、包胶车轮，共12个车轮
	3套
	

	15
	电极片
	镁片+碳片；外形主体尺寸为20×15mm，并带有15×8mm的台阶和7×5mm的凹槽/缺口
	3对
	

	16
	塑料板
	长柱板，用于制作车身，可插入水平车轴，主体尺寸为8×12cm
	1张
	

	决赛现场耗材与学校配发材料包一致

	17
	定制赛道
	赛道为直线型盐水动力竞速赛道，有效行驶区域尺寸为3mx0.5m，赛道边界线清晰可辨，赛道两侧设置侧向边界挡板，挡板高度不得低于8cm
	1条
	决赛评判工具设备

	18
	秒表
	8.2x6.2x2.4cm；测量精度：0.01秒；ABS材质
	1个
	

	19
	吸水抹布
	30x30cm；制作区及赛道清洁工具
	1条
	

	20
	水斗
	PP材质、赛道盛水工具（18L）；桶尺寸约32cmx29cmx24cm；勺尺寸约25x14x11cm
	1个
	

	21
	水桶
	
	1只
	


项目三、势能密码·落点（轨道历险球）项目材料套装清单
	序号
	名称
	规格
	数量
	材料类别

	1
	定制测试平台
	主要由角钢、M6螺丝螺母和三角铁组装成稳固支架，主体为一块与水平面呈50°倾角的板面，板面可安装测试板，以固定彩色定位针，底部需设置不同区域得分区（得分区由6只一次性纸杯组成）；十字螺丝刀（适配M6螺丝）
	1套
	学校配发材料

	2
	PP球
	塑料材质；40mm，用于项目测试
	1个
	

	3
	测试板
	60cm*60cm、厚度1cm，用于选手正式操作和比赛；eva材质；定位针能够刺入
	1张
	

	4
	定位针
	塑料材质、长9cm、20根、安全、光滑、有弹性
	1套
	

	5
	定位针
	塑料材质、长9cm、20根、安全、光滑、有弹性
	1套
	决赛现场耗材

	6
	PP球
	塑料材质；40mm，用于项目测试
	1个
	

	7
	测试板
	60cm*60cm、厚度1cm，用于选手正式操作和比赛；eva材质；定位针能够刺入
	1张
	

	8
	定制测试平台
	主要由角钢、M6螺丝螺母和三角铁组装成稳固支架，主体为一块与水平面呈50°倾角的板面，板面可安装测试板，以固定彩色定位针，底部需设置不同区域得分区。（得分区由6只一次性纸杯组成）；十字螺丝刀（适配M6螺丝）
	1套
	

	9
	收纳筐
	15*10*7cm，收纳小球及定位针、塑料材质
	1个
	



项目四、弹力密码·攻城（抛石机）项目材料套装清单
	序号
	名称
	规格
	数量
	材料类别

	1
	木棒
	5*200mm，粗细均匀
	30根
	学校配发材料

	2
	螺母
	10个/套，M8螺母
	10个
	

	3
	木棒
	5*200mm，粗细均匀
	30根
	决赛现场耗材

	4
	螺母
	10个/套，M8螺母
	10个
	

	5
	定制抛石机城堡
	雪弗板材质，尺寸55cmx30cmx39cm；含不锈钢圆头十字赛道螺丝20个，可设置不同高度区域的得分区，单次最大可满足设置9个以上的得分点。
	1套
	决赛评判工具设备

	6
	小兵
	塑料材质；高度约17cm；混色10个
	10个
	

	7
	定制比赛场地图纸
	2张，尺寸分别为85*85cm、55*17cm，搭配城堡使用，保证城堡上、下方均有得分区，能根据难度梯度合理设计出准确、可见的得分区。
	1套
	

	8
	计时器
	8.2x6.2x2.4CM；测量精度：0.01秒；ABS材质
	1个
	

	9
	插线板
	尺寸：176x54x35mm；三插
	1个
	



定制类或大件器材参考图片：
	序号
	名称
	图片

	1
	轨道历险球测试平台
	     [image: 轨道历险架定制测试平台]              
    [image: 轨道历险架侧面]

	2
	抛石机城堡
	    [image: 投石机城堡]

	3
	抛石机图纸
	     [image: ]

	4
	
盐水动力车赛道

	    [image: ]
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